Техническое задание

на оформление дизайн-проекта

Площадь застройки: 30 кв.м.

Используемые материалы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Ед. изм.*** | **Кол-во,** |
| **ед.** |
| Ковровое покрытие | кв.м. | 30,0 |
| Дверь распашная с замком **100\*200 h** | шт. | 1,0 |
| Каркас стен Maxima 80 | п.м. | 89,0 |
| Заполнения ЛМДФ в конструктив | п.м. | 59,3 |
| Навеска ЛДСП белого цвета | кв.м. | 5,3 |
| Изготовление столешницы накладной радиусной ЛДСП на стойку-ресепешн | шт. | 1,0 |
| Стол стеклянный Ø90 \* 75 h | шт. | 1,0 |
| Стеллаж **50 \* 100 \* 250** h (4 полки) | шт. | 1,0 |
| Витрина **50 \* 100 \* 250 h** (3 полки) с освещением | шт. | 2,0 |
| Стул кожзам белого цвета | шт. | 5,0 |
| Стол кофейный квадр. (тонир. стекло) **60 \* 60 \* 50 h** | шт. | 1,0 |
| Диван двухместный белый | шт. | 2,0 |
| Стул барный белый с микролифтом **35 \* 35 \* 82 h** | шт. | 1,0 |
| Розетка **220В; до 1.5 кВт** SCHUKO "Евростандарт", тройная | шт. | 3,0 |
| Навесной электрощит 220/380В 32А+комплект эл.кабелей | шт. | 1,0 |
| Светильник галоген. (**150 Вт**) | шт. | 4,0 |
| Прожектор металлогалоген. (150 Вт) (свет.поток 12000 Лм) | шт. | 4,0 |
| Вешалка настенная | шт. | 1,0 |
| Корзина для бумаг | шт. | 1,0 |
| Проспектница напольная 8А4 | шт. | 3,0 |
| ТВ панель 50" | шт. | 4,0 |
| Изготовление и монтаж полноцветной печати на самоклеющейся пленке 720 dpi (при условии получения макетов менее чем за 5 рабочих дней до начала монтажа | кв.м. | 8,5 |
| Плоттерная резка | кв.м. | 1,5 |
| 3D лого ПВХ с оклейкой | компл. | 1,0 |

Схема застройки: 